|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Description

Collection  GNS

Nom de la montre GNS 1

Référence de la montre GNS1.2

Matériaux WG (White Gold = or gris). RG (Rose Gold = or rose)

T5 (Titane Grade 5)

BOÎTE

Matières or 18K ou titane

Origine  or éthique, certifié par le RJC (Responsible Jewellery Council)

Diamètre 43 mm

Epaisseur 13,1 mm

Couronne  or 18K ou titane - lettres G-E-N-U-S ressortant positivement sur son pourtour et qui servent de cannelure d’accroche

Verre  glace chevé ou « glassbox » en verre saphir traité antireflet

Fond  à vis, en or 18K, verre saphir traité antireflet

Étanchéité  30 mètres (3 ATM)

Mouvement

Remontage  manuel

Calibre  160W-1.2

Diamètre  38 mm

Hauteur 7,7 mm

Composants 418

Rubis 26

Fréquence 2,5 Hz, soit 18 000 alternances/heure

Réserve de marche environ 50 heures

Organe réglant échappement à ancre suisse, balancier à inertie variable

Modulaire fractionné en deux parties :

* L’une pour l’accumulation d’énergie et la transmission
* L’autre pour la distribution et la régulation

Complication d’affichage

Heures 12 blocs / index à rotation périphérique et axiale (Dépose de brevet)

Dizaine des minutes 12 composants libres circulant entre deux foyers rotatifs (Dépose de brevet)

Unité des minutes disque squeletté

Chiffres et indicateurs SuperLuminova™

bracelet & boucle

Cuir cuir de veau (alligator sur demande), finition bottier, rembordé et cousu main, bleu marine

Boucle  ardillon en or 18K ou titane, gravée du logo GENUS

Fermoir déployant sur demande


Lecture de l’heure


L’heure se lit de gauche à droite et indique

À gauche : l’heure (index, flèche fixe)

Au centre : les dizaines de minutes (l’élément libre de tête - blanc – appelé le Genus - suivi par son cortège de Genera)

À droite : la minute précise (côté couronne, flèche fixe)





Prix de vente

WG (= White Gold = or gris) **148 000** CHF HT

RG (= Rose Gold = or rose) **148 000** CHF HT

T5 (= Titane Grade 5) **128 000** CHF HT