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FICHE TECHNIQUE POUR GNS2 LES FLUX DU TEMPS  2026-08-28

Cette série en édition strictement limitée ne compte que 5 pièces d'exception. Chaque montre est unique et fabriquée à la main, une à une. Chacune est le fruit d'une collaboration tripartite organisée par l'Association Tad Kozh, en partenariat avec l'Atelier Stauffacher, pour son savoir-faire en matière d'émaillage Grand Feu, et GENUS Watches, pour ses compétences éprouvées en Haute Horlogerie.


DÉSCRIPTION
Collection		GNS2
Nom de la montre        	GNS2 Les Flux du Temps
Matériau            		Titane grade 5 (T5)
Référence de la montre	GNS2 T5 0124/xx
Édition limitée		5 pièces

CARRURE & CADRAN
Matériau	du boîtier		Titane grade 5 (T5)
Diamètre			43 mm
Épaisseur			13,3 mm
Cadran	Cadran ajouré composé de 5 éléments : deux cadrans décor en forme de double croissant sont en or 18 carats. Ils sont anglés et décorés à la main avec de l’émail Grand Feu Cloisonné. Deux cadrans centraux ronds avec indication des dizaines de minutes en chiffres arabes, et le grand cadran de base avec indication des heures et des minutes
Couronne		Titane grade 5, lettres G-E-N-U-S en relief sur toute sa circonférence
Verre			Verre saphir bombé de type « glass box » traité antireflet
Fond du boîtier		Titane grade 5, vissé, verre saphir avec revêtement antireflet
Étanchéité		30 mètres (3 ATM)

CALIBRE
Référence du calibre        	260Rh-2 ; Conception et assemblage en interne, 1 brevet déposé
Remontage            		Manuel
Diamètre         		38 mm
Épaisseur            		7,7 mm
Nombre de composants	285
Rubis             		26 
Fréquence         		2.5 Hz ou 18,000 alternances/heure
Réserve de marche		Environ 50 heures
Organe régulateur		Échappement à ancre suisse, spiral, balancier à inertie variable

COMPLICATION D’AFFICHAGE
Heures	Un élément en forme de “grand C”, avec un décor en émail Grand Feu Champlevé, se déplace en périphérie du cadran et indiquent l'heure écoulée ainsi que les intervalles de 15 minutes
Minutes	11 éléments mobiles et articulés, décorés avec de l’émail Grand Feu Champlevé, circulent entre deux roues contrarotatives qui forment le circuit 8 (brevet déposé), signature de GENUS, et indiquent les dizaines de minutes écoulées ainsi que la minute précise

BRACELET & BOUCLE		
Bracelet		Options caoutchouc texturé, cuir veau ou exotique – légèrement bombé, rembordé et cousu 
Boucle			Boucle ardillon en titane grade 5, gravée avec le logo GENUS		

PRIX PUBLIC
Souscription uniquement	CHF 83,000.- H.T.
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